;;  ASA Linetype
;;  for Plumbing
;;  modify and added by ASA
;;  Faculty of Architecture, Silpakorn University.
;;  December 2005
;;


;;
;; COmplex Linetype


*CLDWTR,Cold Water Pipe ----CLDWTR----CLDWTR----
A,20,-2,["CLDWTR",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-11

*HWTR,Hot Water Pipe ----HWTR----HWTR----
A,20,-2,["HWTR",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-8

*SSWAF,Sanitary Pipe ----SSWAF----SSWAF----
A,20,-2,["SSWAF",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-10

*VENT,Vent Pipe ----VENT----VENT----
A,20,-2,["VENT",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-10

*STRAF,Storm Drain Pipe ----STRAF----STRAF----
A,20,-2,["STRAF",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-10

*ROOFDN,Roof Drain Pipe ----ROOFDN----ROOFDN----
A,20,-2,["ROOFDN",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-11

*CMPAIR,Compressor Pipe ----CMPAIR----CMPAIR----
A,20,-2,["CMPAIR",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-10

*NTGASN,Natural Gas Pipe ----NTGASN----NTGASN----
A,20,-2,["NTGASN",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-11

*LIQPET,Fuel Pipe ----LIQPET----LIQPET----
A,20,-2,["LIQPET",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-9.5

*FUELOS,Fuel Oil Pipe ----FUELOS----FUELOS----
A,20,-2,["FUELOS",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-11

*OXYGEN,Oxygen Pipe ----OXYGEN----OXYGEN----
A,20,-2,["OXYGEN",NORMAL,S=2,R=0.0,X=-1,Y=-1],-11
