;;  ASA Linetype
;;  for Plumbing
;;  modify and added by ASA
;;  Faculty of Architecture, Silpakorn University.
;;  December 2005
;;


;;
;; COmplex Linetype


*CLDWTR,Cold Water Pipe ----CLDWTR----CLDWTR----
A,2,-.2,["CLDWTR",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*HWTR,Hot Water Pipe ----HWTR----HWTR----
A,2,-.2,["HWTR",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*SSWAF,Sanitary Pipe ----SSWAF----SSWAF----
A,2,-.2,["SSWAF",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*VENT,Vent Pipe ----VENT----VENT----
A,2,-.2,["VENT",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*STRAF,Storm Drain Pipe ----STRAF----STRAF----
A,2,-.2,["STRAF",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*ROOFDN,Roof Drain Pipe ----ROOFDN----ROOFDN----
A,2,-.2,["ROOFDN",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*CMPAIR,Compressor Pipe ----CMPAIR----CMPAIR----
A,2,-.2,["CMPAIR",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*NTGASN,Natural Gas Pipe ----NTGASN----NTGASN----
A,2,-.2,["NTGASN",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*LIQPET,Fuel Pipe ----LIQPET----LIQPET----
A,2,-.2,["LIQPET",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*FUELOS,Fuel Oil Pipe ----FUELOS----FUELOS----
A,2,-.2,["FUELOS",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1

*OXYGEN,Oxygen Pipe ----OXYGEN----OXYGEN----
A,2,-.2,["OXYGEN",NORMAL,S=.2,R=0.0,X=-.1,Y=-.1],-1
